**12306旅客服务产教融合中心中央空调采购采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12306旅客服务产教融合中心中央空调采购采购清单 | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数要求 | 备注 |
| 1 | 四面出风  室内机（1） | 2台 | 1. 制冷量≥7.1kw,制热量≥8kW，电源220v/50hz，额定制冷功率≤0.06KW，额定制热功率≤0.06Kw,最低档风量噪音值≤33ab(A)。   2、安装要求:吊装，与吊顶相吻合。 | 含安装辅材、空调系统电源线路配置与安装 |
| 2 | 四面出风  室内机（2） | 4台 | 1. 制冷量≥8kw,制热量≥9kW，电源220v/50hz，额定制冷功率≤0.08KW，额定制热功率≤0.08Kw,最低档风量噪音值≤33ab(A)。   2、安装要求:吊装，与吊顶相吻合。 |
| 3 | 四面出风  室内机（3） | 14台 | 1. 制冷量≥9kw,制热量≥10kW，电源220v/50hz，额定制冷功率≤0.08KW，额定制热功率≤0.08Kw,最低档风量噪音值≤34ab(A)。   2、安装要求:吊装，与吊顶相吻合。 |
| 4 | 四面出风  室内机（4） | 1台 | 1. 制冷量≥12.5kw,制热量≥14kW，电源220v/50hz，额定制冷功率≤0.14KW，额定制热功率≤0.14Kw,最低档风量噪音值≤40ab(A)。   2、安装要求:吊装，与吊顶相吻合。 |
| 5 | 直流变频多联机主机（1） | 1台 | 1. 制冷量≥56kw,制热量≥63kW，电源380v/3n-50hz，额定制冷功率≤14.9KW，额定制热功率≤15.5Kw,噪音值≤62ab(A)。   2、安装要求:安装基础做防振处理。 |
| 6 | 直流变频多联机主机（2） | 1台 | 1. 制冷量≥123.9kw,制热量≥139kW，电源380v/3n-50hz，额定制冷功率≤32.5KW，额定制热功率≤32.9Kw，噪音值≤66ab(A)。   2、安装要求:安装基础做防振处理。 |
| 7 | 1拖1风管机 | 1台 | 1. 制冷量≥7.2kw,制热量≥8kW，电源220v/50hz，额定制冷功率≤2.6KW，额定制热功率≤4.5Kw,室内机最低档风量噪音值≤30ab(A)。室外机噪音值≤56ab(A)。   2、安装要求:吊装，与吊顶相吻合。 |
| 8 | 全热新风设备 | 3台 | 1. 风量≥1500（m3/h）。 2. 静压≥170pa。 3. 换热效率≥80%。 4. 噪音≤45db(A) |